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Stalowa Wola 30.05.2022 r.
Wszyscy zainteresowani
Dot. 
Postępowania o udzielenie zamówienia: Dostawa wyposażenia i usług w ramach projektu pn. Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Stalowej Woli realizowanego w ramach środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Zamawiający informuje że, w dniu 26.05.2022 r. wpłynęły  zapytania:
Pytanie nr 1. 

Proszę o odpowiedź w sprawie sieci LAN do szpitala SANUS: 

· Jaka Będzie ilość gniazd sieciowych ? – 120 szt.
· Jaka będzie ilość punktów dystrybucyjnych ?  - 5 szt.
· Jakie wyposażenie punktów dystrybucyjnych i rodzaje szaf ? – zgodnie ze specyfikacją z załączniku 5a
· Jaki jest schemat sieci LAN ? – topologia gwiazdy z redundancją
· Czy posiadacie przedmiar wykonywanych prac ? - nie
· Jakie wyposażenie serwerowni w sprzęt pasywny dotyczący zapytania o infrastrukturę?  - żadne
· Czy wymagacie 25 lat gwarancji na sieć LAN?  - na minimum 5 lat
· Czy wymagacie pomiarów dynamicznych poprawności sieci LAN? - tak
· Czy wymagacie certyfikatu instalatora dla danego producenta i gwarancji na 25 lat na okablowanie od producenta?  - na minimum 5 lat
· Czy okablowanie , osprzęt i akcesoria LAN mają być od jednego producenta?  - mogą
· Czy okablowanie musi posiadać normy bezpieczeństwa i ognioodporności w kategorii 6A? - tak
· Kiedy można przeprowadzić wizję lokalną?  - proszę umówić się telefonicznie: 696 036 880
· Jaki sprzęt pasywny infrastrukturalny jest wymagany przez was do zbudowania sieci LAN? - żaden
· Czy macie swoje wymagania czy wykonawca posiada dowolność? – dowolność 
· Czy sprzęt pasywny infrastruktury powinien być od tego samego producenta co okablowanie - co jest wymagana aby otrzymać certyfikat na 25 lat gwarancji okablowania strukturalnego. ?  - wskazane ale nie wymagane
· Jakie normy techniczne będą wymagane podczas wykonywania okablowania LAN?  - Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wymagań minimalnych. System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm dla tego typu budynków. (min: PN-EN 50173-1: 2011 i ISO/IEC11801:2011.)


Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Instrukcji dla wykonawców i proszę je uwzględnić przy składaniu ofert.


                                                                                                                   Z poważaniem
							                            Zbigniew Gola  
									Prezes Zarządu
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